Servisní intervaly  k 530D E60 03-07 
------------------------------------------------ 

Servisní údaje 

Interval výměny vzduchový filtr 
při každém 3. výměna motorového oleje 

Interval výměny palivového filtru 
při každém 3. výměna motorového oleje 

Interval výměny brzdové kapaliny 
každé 2 roky 

Interval výměny motorového oleje a filtru 
podle servisního ukazatele 

Interval výměny filtru vnitřního prostoru 
podle servisního ukazatele 

Interval výměny filtru pevných částic 
podle servisního ukazatele 

Interval výměny vložky odlučovače oleje 
při každém 3. výměna motorového oleje 

Množství náplní a specifikace 

Motorový olej s filtrem 
7,70 Litr 
Specifikace motorového oleje 
BMW Longlife-04 
od 2002/09 do 2004/02, Alternativní možnost: BMW Longlife-01 
Mechanická převodovka 
Nový náplň 1,60 Litr 
Specifikace oleje mechanické převodovky 
83 22 0 309 031 Trvalá náplň 
Automatická převodovka 
Nový náplň 9,00 Litr 
Specifikace oleje pro automatické převodovky 
83 22 0 142 516 Trvalá náplň 
Diferenciál zadní nápravy 
1,40 Litr 
Specifikace oleje zadní nápravy 
83 22 9 407 768 Trvalá náplň 
Specifikace oleje posilovače řízení 
>
Chladicí kapalina 
s mechanickou převodovkou 9,60 Litr 
s automatickou převodovkou 9,80 Litr 
Specifikace chladicí kapaliny 
81 22 9 407 454 Originální nemrznoucí směs 
Brzdová kapalina při výměně 
1,25 Litr 
Specifikace brzdové kapaliny 
DOT 4 DOT 4 s nízkou viskozitou je také povoleno 
s DSC bez předřazeného čerpadla DOT 4 + 
Chladivo klimatizace 
690 - 710 Gram Rozhodující jsou údaje na typovém štítku v motorovém prostoru. 
Specifikace chladiva 
R 134a 
Olej klimatizace 
170 - 190 cm³ Rozhodující jsou data na typovém štítku kompresoru klimatizace. 
Specifikace chladicího oleje 
81 22 9 407 724 Originální olej 
Obsah nádrže 
70 Litrů

Olej převodovka automat:  ZF LifeGuard 6
speficikaciu ZF TE-ML 11

K olejom - olej vyrobca odporuca originalny ZF LIFEGUARD 5, 6, 6 plus a 8 alebo originalny olej od AUDI, BME atd. Schvalene vyrobcom prevodoviek a certifikaciou pri 5st.automatoch presiel iba byvaly ESSO ATF LT 71141, teraz odkupeny fy MOBIL pod tym istym znacenim. U 6HPXX, teda 6.st.automatu je olej triedeny na Lifeguard 6 /zlty/, Lifeguard 6 plus /modry/ a Lifeguard 8 /zeleny/. Tieto sa davaju do prevodovky podla vyrobneho cisla na stitku. Samozrejme plus oleje balene vyrobcom aut. Vyrobca este udava, ze Lifeguard 6 je mozne nahradit olejom SHELL ATF-M1375.4 , no tento ked som skusal zhanat, problem, vraj sa vyhradne dodava do BMW.
Tolko v kratkosti k olejo. Ak tam primiesate nejaky iny olej, tak riskujete ze sa Vam rozpadnu gufera, vsetky gumove casti,poskodia lamely atd... Skusali sme to na jednej prevodovke a vydrzala jazdit mesiac. Potom zrazu zacala trhat a po rozobrati boli poskodene vsetky gumove casti. Takymto ludom co mixuju oleje hovorim chemici. Najviac ludia kupuju castrol ale ten ani neviem do ktorej prevodovky by som dal, do ziadnej co sme kedy robili nebol vhodny. Este k predajcom v obchodoch - ti zvacsa tomu prd rozumeju a navrhnu olej len podla katalogu a papier zdrzi vsetko. potom sa coskoro zacnu diat divy...

